**云南罗平锌电股份有限公司固体废物暂存库布置情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 贮存位置 | 贮存场所规格（长、宽、高）（m） | 最大贮存量（t） | 贮存周期 | 备注 |
| 1 | 浸出渣 | 浸出渣库（回转窑渣料库） | 33×21×6 | 5200 | 15d | 危险废物 |
| 2 | 铅渣 | 铅渣库（综合车间旁） | 14.1×11.5×5.5 | 1400 | 10d |
| 3 | 铜渣 | 铜渣库（净化二系统旁） | 6.7×5.8×4.8 | 180 | 30d |
| 4 | 钴渣 | 钴渣库（净化二系统旁） | 17.9×5.7×6 | 360 | 30d |
| 5 | 阳极泥 | 阳极泥库（综合车间旁） | 14.1×11.5×5.5 | 600 | 30d |
| 6 | 脱氟氯除尘灰 | 脱氟氯烟尘库（多膛炉车间旁） | 12×12×3.5 | 400 | 120d |
| 7 | 废机油（锌厂） | 废机油库（净化一系统旁） | 12×8.3×6 | 120 | 120d |
| 8 | 水处理污泥 | 水处理污泥库（超细锌粉厂水处理预调池旁） | 19.3×9×5 | 1130 | 15d |
| 9 | 亚硫酸锌 | 解析车间亚硫酸锌仓库 | 26.2×15.3×4.5 | 1800 | 50d |
| 10 | 废机油（硫酸厂） | 硫酸厂危废暂存库 | 9.5×3.2×2.7 | 20 | 300d |
| 11 | 废催化剂 | 硫酸厂危废暂存库 | 9.5×3.1×2.7 | 50 | 300d |
| 12 | 酸泥 | 硫酸厂危废暂存库 | 9.5×3.1×2.7 | 20 | 200d |
|  | 煤气发生炉灰渣 | 灰渣库  （25t/h燃煤锅炉旁，半封闭） | 17×5×10 | 120 | 10d | 一般固废 |
|  | 锅炉灰渣 |
| 16 | 水淬渣 | 水淬渣中转仓库  （原天俊公司处） | 72×24.4×6.5 | 6500 | 15d |